**Techninė specifikacija VUI projektui №1**

**Žolės pjovimo technika**

1. Krūmapjovė / trimeris – perkamas kiekis 2 vnt.

Techninė specifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekto pavadinimas / reikalaujamos charakteristikos** | **Siūlomos objekto pavadinimas / charakteristikos** |
| Krūmapjovė / trimeris (gamintojo pavadinimas) |  |
| Variklio tūris: nemažiau 50 (cm3) |  |
| Variklio galia: nemažiau 2.0 Kw |  |
| Kuro bako talpa: nemažiau 0.5 L. |  |
| Kuro suvartojimas maksimaliu režimu: nedaugiau 1.5 L./h |  |
| Pjovimo skersmuo: nemažiau 400 mm |  |
| Bendra masė: nedaugiau 10 Kg. |  |
|  |  |
| Komplektacija: |  |
| pjovimo rite |  |
| trišakiu peilis |  |
| apsauga pjovimo ritei |  |
| apsauga pjovimo peiliui |  |
| skaidrus apsauginiais akiniai |  |
| diržų sistema |  |
| įrankių rinkinys |  |

1. Vejos traktorius - perkamas kiekis 1 vnt.

Techninė specifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekto pavadinimas / reikalaujamos charakteristikos** | **Siūlomos objekto pavadinimas / charakteristikos** |
| Vejos traktorius (gamintojo pavadinimas) |  |
| Variklio tūris: nemažiau 650 (cm3) |  |
| Variklio galia: nemažiau 15.00 Kw |  |
| Kuro bako talpa: nemažiau 10.00 L. |  |
| Pjovimo našumas: nemažiau 9 000 m2/h |  |
| Pjovimo plotis: nemažiau 1200 mm |  |
| Bendra masė: nedaugiau 300 Kg. |  |
| Pavaros sistema: automatinė |  |
| Pjovimo aukščio reguliavimas: 20 mm+-10 iki 100 mm+-10 |  |
| Pjovimo auksčio reguliavimas: nemažiau 5 pozicijų |  |
| Traktoriaus ilgis: nedidesnis 2200 mm |  |
| Traktoriaus plotis: nedidesnis nei 1500 mm |  |
|  |  |
| Komplektacija: |  |
| žolės krepšys: būtina |  |
| mulčiavimo funkcija: būtina |  |

1. Vejapjovė - perkamas kiekis 1 vnt.

Techninė specifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekto pavadinimas / reikalaujamos charakteristikos** | **Siūlomos objekto pavadinimas / charakteristikos** |
| Vejapjovė (gamintojo pavadinimas) |  |
| Variklio tūris: nemažiau 150 (cm3) |  |
| Variklio starteris: rankinis |  |
| Kuro bako talpa: nemažiau 1.00 L. |  |
| Pjovimo našumas: nemažiau 850.00 m2/h |  |
| Pjovimo plotis: nemažiau 50 cm |  |
| Priekinų ratų aukštis: nemažiau 180 mm |  |
| Galinių ratų aukštis: nemažiau 220 mm |  |
| Pjovimo aukščio reguliavimas: 20 mm+-10 iki 80 mm+-10 |  |
| Pjovimo auksčio reguliavimas: nemažiau 5 pozicijų |  |
| Reguliuojama aukščio rankena: būtina |  |
| Sulankstoma rankena: būtina |  |
|  |  |
| Komplektacija: |  |
| žolės krepšys: būtina |  |
| mulčiavimo funkcija: būtina |  |

1. Mini traktoriukas - perkamas kiekis 1 vnt.

Techninė specifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekto pavadinimas / reikalaujamos charakteristikos** | **Siūlomos objekto pavadinimas / charakteristikos** |
| Mini traktoriukas (gamintojo pavadinimas) |  |
| Variklio tūris: nemažiau 600 (cm3) |  |
| Variklio starteris: elektroninis |  |
| Kuro bako talpa: nemažiau 20.00 L. |  |
| Variklio aušinimas: būtinas skysčiu + ventiliatorius |  |
| Variklio tipas: būtinas 4 - taktis |  |
| Važiuoklės prošvaisa: nemažiau 250 mm |  |
| Transmisija: automatinė būtina |  |
| Vairo tiprintuvas: būtinas |  |
| Blokuojamas ratų deferiancialas: būtinas |  |
| Mini traktoriuko ilgis: nedaugiau 2400 mm |  |
| Mini traktoriuko plotis: nedaugiau 1400 mm |  |
|  |  |
| Komplektacija: |  |
| Papildoma sėdima vieta: nemažiau 1 |  |
| Prikinė gervė: būtina |  |

1. Mini traktoriuko padargas - perkamas kiekis 1 vnt.

Techninė specifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekto pavadinimas / reikalaujamos charakteristikos** | **Siūlomos objekto pavadinimas / charakteristikos** |
| Mini traktoriuko padargas (gamintojo pavadinimas) |  |
| Variklio galia: nemažiau 15 (AG.) |  |
| Variklio starteris: rankinis |  |
| Drabinis plotis: nemažiau 1000 mm |  |
| Svoris: nedaugiau 270 Kg. |  |
| Ilgis: nedaugiau 1800 mm |  |
| Plotis: nedaugiau: 1800 mm |  |
| Aukštis: nedaugiau: 1000 mm |  |
| Pjovimo aukščio reguliavimas: būtinas |  |
| Darbinis greitis: nemažiau 2 km/h |  |
| Reguliuojmas pjovimo aukštis: būtinas |  |
|  |  |
| Komplektacija: |  |
| Ašmenys grubiam pjovimui: būtina |  |
| Prikabimino mechaniznas transportuojant: būtinas |  |