**Techninė specifikacija VUI projektui №5**

**Valymo technika**

1. Grindų plovimo mašina - perkamas kiekis 2 vnt.

Techninė specifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekto pavadinimas / reikalaujamos charakteristikos** | **Siūlomos objekto pavadinimas / charakteristikos** |
| Grindų plovimo mašina (gamintojo pavadinimas) |  |
| Operatoriaus sėdima vieta: būtina |  |
| Našumas: nemažiau 5500 m2/h |  |
| Darbinis plotis: nemažiau 780 mm |  |
| Siurbimo plotis: nemažiau 950 mm |  |
| Darbinis svoris: nedaugiau 700 kg. |  |
| Vandens vandens bako talpa: nemažiau 100 L. |  |
| Purvino vandens bako talpa: nemažiau 100 L. |  |
| Plovimo šepečių skaičius: nemažiau 2 vnt. |  |
| Šepečių spaudimas: nemažiau 45 kg. |  |
| Akumuliatorių talpa: nemažesnė nei 175 Ah/5 |  |
|  |  |
| Komplektacija: |  |
| Įkrovimo irenginys iš 230V AC: būtinas |  |
| Pazpildomas šepečių komplektas: nemažaiau 1 kompl. |  |