**Techninė specifikacija VUI projektui №5**

**Valymo technika**

1. Grindų plovimo mašina - perkamas kiekis 2 vnt.

Techninė specifikacija:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekto pavadinimas / reikalaujamos charakteristikos** | **Siūlomos objekto pavadinimas / charakteristikos** |
| Grindų plovimo mašina (gamintojo pavadinimas) |   |
| Operatoriaus sėdima vieta: būtina |   |
| Našumas: nemažiau 5500 m2/h |   |
| Darbinis plotis: nemažiau 780 mm |   |
| Siurbimo plotis: nemažiau 950 mm |   |
| Darbinis svoris: nedaugiau 700 kg. |   |
| Vandens vandens bako talpa: nemažiau 100 L. |   |
| Purvino vandens bako talpa: nemažiau 100 L. |   |
| Plovimo šepečių skaičius: nemažiau 2 vnt. |   |
| Šepečių spaudimas: nemažiau 45 kg. |   |
| Akumuliatorių talpa: nemažesnė nei 175 Ah/5 |   |
|   |   |
| Komplektacija:  |   |
| Įkrovimo irenginys iš 230V AC: būtinas |   |
| Pazpildomas šepečių komplektas: nemažaiau 1 kompl. |   |